附件:

采购货物一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 4K级专业高清数字摄影机 | 高清[4K数字摄影机](http://detail.zol.com.cn/digital_camcorder/s5993/)  传感器尺寸[CMOS](http://detail.zol.com.cn/digital_camcorder/p2995/) Super 35mm英寸及以上  最大像素984万  有效像素约885万(4096×2160)  双DIGIC DV 5 ISO100-102400扩展感光度 4K(4096×2160)  10-bit 4:2:2  410Mbps高流量  29.97fps录影画质  支持REC709和LOG拍摄模式  支持RAW格式拍摄  支持EF卡口镜头 | 台 | 2 |
| 2 | 数字电影定焦镜头 | 135mm全幅定焦电影镜头  14mm超广角焦距范围  通用EF卡口  最大光圈F3.1  最近对焦距离0.2m  可与上述4K摄影机无缝配合使用 | 台 | 2 |
| 3 | 数字电影定焦镜头 | 135mm全幅定焦电影镜头  50mm定焦镜头  通用EF卡口  最大光圈T1.3  最近对焦距离0.45m  可与上述4K摄影机无缝配合使用 | 台 | 2 |
| 4 | 数字电影定焦镜头 | 135mm全幅定焦电影镜头  135mm定焦镜头  通用EF卡口  最大光圈F2.2  最近对焦距离1m  可与上述4K摄影机无缝配合使用 | 台 | 2 |
| 5 | 专业摄影机重型三脚架 | 碳纤维液压三脚架  称重：16-20KG  碗口：100mm  8档阻尼  具备动态平衡及动平衡调节 | 台 | 2 |
| 6 | 专业摄影机重型三脚架 | 碳纤维液压三脚架  称重：大于20KG  碗口：100mm  具备8档阻尼  具备动态平衡及动平衡调节 | 台 | 1 |
| 7 | 17寸专业高清监视器和携带箱 | 17寸全高清监视器  HDMI和HD/SD-SDI接口  LED背光的全高清分辨率液晶面板  16通道嵌入音频电平表  搬运提手和直流电源供电  IMD（屏内显示）功能  屏幕尺寸 17英寸宽格式  有效屏幕尺寸（宽x高x对角线）  382×215×438（14 3/4′×B3/8′×17 1/4′）  高宽比 16:9  显示的像素数 1920x1080（全高清）  显示的颜色数 1670万种  可视角度（水平/垂直） 178°  亮度 600cd/㎡  对比度 900:1 | 套 | 1 |
| 8 | 128GB高速存储卡 | 容量： 128GB  传输速率：最大读取传输速率515MB / S最大写入传输速率440MB /秒（128GB）  应用：存储各种数字数据（RAW + JPEG格式的照片，4K视频，音乐等） | 张 | 4 |
| 9 | 摄影机原厂电池 | 容量不小于：3100mAh 45Wh | 块 | 6 |
| 10 | 设备安全箱 | 材质: 塑料  防潮抗压减震箱  配海绵保护间隔空箱  中型器材箱  尺寸: L663\*W496\*H338mm | 台 | 4 |
| 11 | 便携上机话筒 | 强指向性话筒  灵敏度：-36db  固有噪声：低于17db  长度小于：20cm  重量大于：135g  内置低通开关，可降低噪音 | 支 | 2 |
| 12 | 读卡器 | 高速摄影机存储卡专用读卡器  配合128G高速存储卡使用 | 台 | 2 |
| 13 | 50mm UV镜头保护片 | 50mm UV镜  多层镀膜 | 张 | 2 |
| 14 | 135mm UV镜头保护片 | 135mm UV镜  多层镀膜 | 张 | 2 |